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一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1.碳的含量对钢的性质有决定性的影响，当含碳量低时，其性能表现为（）。

A、强度高，塑性、韧性低

B、塑性小，性脆，硬度大

C、强度低，塑性、韧性高

D、强度高，塑性、韧性也较高

2.对铸铁的韧性、塑性影响最大的因素为（）。石墨的数量

A、石墨的数量

B、石墨的大小

C、石墨的形状

D、石墨的布

3.高分子材料的基本性能特征之一（）。

A、强度高

B、减摩、耐磨性好

C、稳定、不易老化

D、刚度大

4.某镀锌钢管，其黑管外径为108mm，黑管壁厚为8mm，镀锌钢管比黑管增加的重量困数为1.040，该镀锌钢管每米重量应为（）。（钢的密度为7.850g/cm3，保留小数点后两位）

A、18.88kg

B、20.52kg

C、21.34kg

D、22.16kg

5.在中低压工艺管道中，最常用的一种法兰结构形式为（）。

A、螺纹法兰

B、平焊法兰

C、高颈法兰

D、对焊法兰

6.法兰连接中，能适用于多种介质、用量最多的法兰垫片为（）。

A、金属垫片

B、缠绕式垫片

C、橡胶垫片

D、橡胶石棉垫片

7.在低压管道安装中，根据工程量清单计价规范规定，波形补偿器的安装工程量计算规则为（）。

A、按法兰安装计算

B、按阀门安装计算

C、按其在管道中所占长度计算

D、按方形补偿器安装计算

8.某塑料绝缘铜芯导线标称截面积为10mm2，在空气中敷设，其长期负载下的允许载流量应为（）。

A、50A

B、70A

C、85A

D、110A

9.在电弧焊中，具有熔深大、生产率高、机械化程度高，适宜于焊接中厚板结构的长焊缝，此种焊接方法为（）。

A、等离子弧焊

B、压力焊

C、钎焊

D、埋弧焊

10.为防止焊接过程中合金元素烧损，应在电焊条的药皮中加入的成分为（）。

A、氧化剂

B、还原剂

C、酸性氧化物

D、碱性氧化物
11.焊接低、中碳钢和低合金钢构件时，当其受力情况复杂时，宜选用焊条是（）。

A、与钢材强度相等的焊条

B、比钢材强度高一级的焊条

C、比钢材强度低一级的焊条

D、与钢材化学成分相同的焊条

12.较退火冷却速度快，过冷度较大，处理后的工作其强度、硬度、韧性较退火为高，且生产周期短，耗能少，此种热处理工艺为（）。

A、高温回火工艺

B、中温回火工艺

C、低温回火工艺

D、正火工艺

13.在无损探伤检测中，检测速度快，可不直接接触，无需耦合剂，但仅限于检测形状简单的导电材料，且仅能检查薄工件或工件的表面，检测结果不直观，这种检测方法为（）。

A、超声波检测

B、微波检测

C、电磁辐射检测

D、涡流检测

14.对于黑色金属板材，钢板制造厂采用的检测方法为（）。

A、超声局部浸水

B、磁粉检测

C、斜角检测

D、渗透检测

15.常用脱脂剂中，即有毒、又易燃易爆的脱脂剂为（）。

A、工业用二氯乙烷

B、工业用四氯化碳

C、工业酒精

D、稀盐酸

16.具有良好的耐腐蚀性能，特别是耐碱性，并有较好的耐磨性，与金属有极好的附着力，漆膜有良好的弹性与硬度，此种涂料为（）。

A、聚氨酯树脂涂料

B、酚醛树脂涂料

C、呋喃树脂涂料

D、环氧树脂涂料

17.在有腐蚀性气体渗透作用下的情况下，为防止容器内壁腐蚀，采用硫化橡胶板衬里时，衬里的方法为（）。

A、衬二层硬橡胶

B、衬二层软橡胶

C、先衬一层硬橡胶，再衬一层软橡胶

D、衬二层半硬橡胶

18.在管道弯曲部分，方形补偿器以及管道与泵或其他转动设备连接处，宜采用的保温形式为（）。

A、胶泥涂抹式

B、保温管板或管壳绑扎式

C、矿渣棉、玻璃棉填充式

D、玻璃棉毡、石棉绳包裹及缠绕式

19.某起重机臂杆支点为中心至旋转轴中心距离为2.50m,起重机臂杆长15m，起重臂标仰角60°，该超重机的超重半径为（）。

A、5.00m

B、8.75m

C、10.00m

D、15.49m

20.超重工具重量较小，高度矮，超重滑轮组安装在下部，可用来安装高基础的设备，此种吊装方法为（）。

A、斜立单桅杆偏心吊法

B、单桅杆旋转吊法

C、单桅杆扳倒法

D、吊推法

21.在流水施工参数中，施工过程、施工过程数属于（）。

A、工艺参数

B、时间参数

C、空间参数

D、组织参数

22.某项工作持续时间为2，其有两项紧后工作，持续时间分别为3、4 ，该两项工作的紧后工作为该项工程的最后一项工作，即其箭头节点为终点节点，持续时间为3，已知工程的计划工期为22，此项工作的最迟开始时间为（）。

A、13

B、14

C、15

D、16

23.某项工作有一种紧前工作而无紧后工作，紧前工作的自由时差为3，本项工作的自由时差为2 ，该项工作的总时差应为（）。

A、0

B、1

C、2

D、5

24.可以用来输送清水，扬程不高，但流量可随负荷而变化，其结构形式为分段式，这种泵为（）。

A、离心式冷凝水泵

B、离心式浅水泵

C、离心式潜水泵

D、离心式锅炉给水泵

25.振动式输送机的特点之一是（）。

A、可小角度向上倾斜输送货物

B、可大角度向上倾斜输送货物

C、初始价格较低

D、维护费用较高

26.在皮带运输机安装中，滚筒轴线的水平度偏差要求为（）。

A、偏差不应大于2／1000

B、偏差不应大于1／1000

C、偏差不应大于2mm

D、偏差不应大于1mm

27.根据工程量清单计价规范规定，锻造水压机的安装工程量计量单位为（）。

A、kg

B、t

C、台

D、组

28.电梯按额定运行速度分类时，快速梯的运行速度为（）。

A、大于2.0m/s

B、大于3.0m/s

C、大于1.0m/s、小于2.0m/s

D、大于0.5m/s、小于1.0m/s

29.在运行速度大于2.0m/s的电梯中，常采用的导靴为（）。

A、刚性滑动导靴

B、弹性滑动导靴

C、铸铁滑动导靴

D、滚轮滑动导靴

30.对于生产饱和蒸气的锅炉，其压力和温度指标表示为（）。

A、仅需标明蒸气温度

B、仅需标明蒸气压力

C、需标明温度和压力

D、不需标明压力和温度

31.当锅筒工作压力P小于0.6MPa时，锅炉本体水压试验的压力为（）。

A、1.15P且大于0.2MPa

B、1.25P

C、1.5P且小于0.2MPa

D、1.5P+0.2MPa

32.在工程量清单计价规范中规定，中压锅炉本体设备安装中，过热系统安装工程量的计量单位为（）。

A、台

B、套

C、t

D、m

33.在集中式空调系统中，双风道系统不同的是（）。

A、仅增加一根供热风的风道

B、仅增加一根供热风的风道和混合箱

C、仅增加一根供冷风的风道

D、仅增加一根供冷风的风道和混合箱

34.在洁净空调系统中，与水平层流洁净室相比，垂直层流洁净室的特点为（）。

A、自净能力差

B、投资和维修费用低

C、投资和维修费用高

D、适用于工艺过程有多种洁净要求的情况

35.室内污染物主要集中在房间上部，敞垂直高度增加，同时温度也升高，产生这种特征的通风方式为（）。

A、置换通风

B、全面通风

C、局部通风

D、自然通风

36.某防爆通风系统，风管用1.8mm厚铝板制作，其连接方式应为（）。

A、咬口连接

B、普通电弧焊焊接

C、铆接

D、气焊焊接

37.通风管道制作安装中，对碳钢通风管，根据工程量计价规范规定，其安装工程量的计价单位为（）。

A、kg

B、t

C、m

D、m2

38.下述常用电光源中，频闪效应不明显的是（）。

A、日光灯

B、白炽灯

C、高压汞灯

D、金属卤化物灯

39.电动机装设过载保护装置，电动机额定电流为10A，当采用热元件时，其保护整定值为（）。

A、12A

B、15A

C、20A

D、25A

40.工程量清单计价规范中规定，电器配管工程不应包括的内容有(）。

A、管内穿线

B、钢索架设

C、支架制作

D、接线盒安装

二、多项选择题（共20题，每题1.5分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个面。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）

41.石墨管材的特点包括（）。

A、耐酸碱腐蚀

B、导热性能好

C、耐冲击性能高

D、热稳定性好

42.闸阀与截止阀相比，其特点有（）。

A、水流阻力小

B、严密性好

C、无安装方向

D、用于调节流量

43.根据工程量清单计价规范规定，可以按低压法兰安装计算工程量的有（）。

A、焊接盲板安装

B、法兰盲板安装

C、焊接封头安装

D、焊接异径管安装

44.低压断路器的保护功能包括（）。

A、短路保护

B、漏电保护

C、过载保护

D、失压电压保护

45.可以用气割方法切割的金属材料包括（）。

A、低碳钢

B、中碳钢

C、钛

D、铝

46.在下述焊接接头构造形式中，属于基本类型的有（）。

A、T形接头

B、盖板接头

C、搭接接头

D、套管接头

47.根据钢材的加热温度、保持时间及冷却状况，可将退火工艺分为（）。

A、完全退火

B、不完全退火

C、去氢退火

D、去应力退火

48.在下列施工中，应采用Sa2.5除锈级别的工程有（）。

A、衬胶化工设备内壁防腐

B、搪铅

C、衬玻璃钢

D、衬软聚氯乙烯板

49.涂料基本组成中，属于次要成膜物质的有（）。溶剂

A、防锈颜料

B、体质颜料与着色颜料

C、固化剂

50.低温保冷工程中常用的绝热材料有（）。

A、聚氨脂泡沫塑料

B、软木

C、硅酸铝纤维

D、泡沫混凝土

51.等节奏流水施工的基本特点包括（）。

A、所有流水节拍都彼此相等

B、所有流水步距都彼此相等，且等于流水节拍

C、所有流水节拍都彼此相等，所有流水步距都彼此相等，但节拍不等于相等

D、专业工作队数目可不等于施工过程数目

52.带式输送机的特点包括（）。

A、结构简单，运输维修方便，使用寿命长，

B、可以按一定倾角向上或向下运输

C、经济性好

D、输送距离较短

53.水压机主体管道安装包括（）。

A、设备本体至第一法兰以内的高压水管、压缩空气管的安装

B、高低压水管、压缩空气管的试刷漆，高压阀管道试压

C、高压管道的焊口预热及应力消除，高低压管道酸洗

D、公称直径70mm以上管道的煨弯

54.深井泵安装中，设备总质量包括（）。

A、本体质量

B、吊架质量

C、电动机质量

D、底座、扬水管质量

55.锅炉本体部分的“锅”包括的部件有（）。

A、对流管束

B、送风装置

C、蒸气过热器

D、集箱（联箱）

56.在工程量清单计价规范中规定，成套整装锅炉安装工程内容包括（）。

A、锅炉基础施工及验收

B、本体及附属设备的安装

C、管道、门、表计安装阀

D、保温、油漆

57.常用加湿设备中，干蒸汽加湿器的组成包括（）。

A、电热元件

B、分离室

C、干燥室

D、电动或气动调节阀

58.通风空调系统常用蝶阀的组成部分包括（）。

A、格栅风口

B、短管

C、阀板

D、调节装置

59.在通风管道制作安装中，计算风管长度时，不应扣除的部分有（）。

A、弯头

B、三通

C、阀门

D、风口

60.漏电保护器按结构原理可分为（）。

A、电流型

B、鉴相型

C、熔断型

D、脉冲型

三、选做题：共60题，分为三个专业组，考生可任选其中一组或在三个专业组中任选20题作答.每题1.5分，超出20题的部分无效。试题由单选和多选组成。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

61、在竖向分水区给水方式中，其中气压水罐并给水方式的优点有（）。

A、水质卫生条件好

B、水泵启动不频繁、能耗小

C、水压变化幅度较小

D、给水压力可在一定范围内调节

62、在建筑给水系统中一般采用的泵是（）。

A、旋涡泵

B、混流泵

C、轴流泵

D、离心泵

63、在给水系统中，对有水泵加压的高位水箱，当水泵为手动控制时，水箱溶积不得小于日用水量的（）。

A、5%

B、8%

C、12%

D、15%

64、在给水管道系统中，经常启闭的管段上宜采用的阀门为（）。

A、闸阀

B、截止阀

C、球阀

D、蝶阀

65、地漏的形式有（）。

A、钟罩式

B、筒式

C、混合式

D、浮球式

66、可以用于液下喷射方式扑救大型储油罐火灾的灭火的装置为（）。普通蛋白泡沫灭火系统

A、氟蛋白泡沫灭火系统

B、中倍数泡沫灭火系统

C、高倍数泡沫灭火系统

67、高层建筑物室内消防给水管道安装时，应采用的措施有（）。

A、消防竖管应成环状

B、采用一根进水管，室内消防给水管可为枝状

C、管道最小直径为100mm

D、管道最大直径不应小于为100mm

68、热水采暖系统入口装置的结构形式可分为（）。

A、设调压截止阀的入口装置

B、设节流阀的入口装置

C、设调压板的入口装置

D、设混水器的入口装置

69、在宾馆、高级公寓热水管网系统安装中，其管材宜采用（）。

A、热浸镀锌管

B、铝塑管

C、聚丙烯管

D、套管伸缩器

E、Z形补偿器

70、室内热水供应管道，其长度超过40mm时期人填料可选用（）。

A、L形补偿器

B、方形形补偿器

C、套管伸缩器

D、Z形补偿器

71、天然气或液化石油气管道采用螺纹连接时，其填料的补偿器有（）。

A、铅油麻丝

B、厚白漆

C、石油密封脂

D、聚四氯乙烯薄膜

72、地下燃气铸铁管道与钢管之间的连接，宜采用法兰连接，连接螺栓宜为（）。

A、不锈钢螺栓

B、合金钢螺栓

C、钢制螺栓

D、可锻铸铁螺栓

73、热力管道直接埋地敷设的要求有（）。

A、管子与保温材料之间尽量不留空气间层

B、管道保温结构具有低的导热系数

C、管道保温结构具有高的耐压强度

D、管道保温结构具有良好的防火性能

74、热力管道系统中减压阀的安装方式为（）。

A、垂直安装在垂直管道上

B、水平安装在水平管道上

C、垂直安装在水平管道上

D、水平安装在垂直管道上

75、不锈钢薄壁管焊接应采用的焊接方法为（）。

A、手工电弧焊

B、氩弧焊

C、氩电联焊

D、全钨极氩弧焊

76、铜和铜合金管用法兰连接的形式有（）。

A、焊接法兰

B、螺纹法兰

C、翻边活套法兰

D、焊环活套法兰

77、铸铁管用橡胶圈承插连接，一般用此连接方法的管道的管径为（）。

A、DN≥100mm

B、DN≥150mm

C、DN≥200mm

D、DN≥300mm

78、不锈钢管道在油清洗前宜先进行处理的工艺为()。

A、脱脂

B、酸洗

C、用蒸气吹净

D、钝化

79、在工程量清单计价规范中规定，地上引入室内的燃气管道内外界限划分的规定为（）。

A、以外墙皮为界

B、以外墙皮为1.5m界

C、以墙中心为界

D、以墙外三通为界

80、在工程量清单计价规范中规定，工业管道采用低压有缝钢管，其工程内容中不包括（）。

A、套管制作安装

B、压力试验

C、支架制作安装

D、绝热及保护层安装

81、热力管道管网平面布置成枝状时，其主要缺点是（）。

A、投资大

B、钢材耗量大

C、运行管理不方便

D、没有供热的后备性能

82、填料式外补偿器的缺点有（）。

A、补偿能力较小

B、轴向推力大

C、易漏水漏气

D、需要经常检修和更换填料

83、压缩空气管道安装完毕后，应进行强度和严密性试验，试验一般为（）。

A、水

B、空气

C、氮气

D、无油压缩空气

84、不锈钢管焊接后应对缝和附近表面进行处理的方法有（）。

A、脱脂处理

B、酸洗处理

C、钝化处理

D、油清洗

85、高压管焊接时，可选择的坡口形式有（）。

A、V型

B、J型

C、I型

D、U型

86、润滑、密封及控制油管道，在系统试运前，应进行油清洗，油清洗工作的正确操作是（）。

A、油温保持在20～30℃范围

B、更换滤芯

C、油温保持在10～20℃范围

D、油洗完毕充氮保护

87、某华反应容器，其内有毒性为中等的介质，当反应容器压力为2.0MPa、体积为1m3时，按《压力容器安全技术监查规程》规定，该容器的分类等级为（）。

A、四类

B、三类

C、二类

D、一类

88、筛板塔的优点有（）。

A、操作弹性范围宽

B、结构简单

C、金属耗量小

D、造价低廉

89、填料是填料塔的核心，下列填料中不属于实体填料的是（）。

A、拉西环

B、鲍尔环

C、鞍形网

D、波纹板

90、沉浸式蛇管换热器的缺点是（）。

A、结构复杂

B、价格高

C、承压低

D、总传热系数K值较小

91、与拱顶储罐相比，内浮顶储罐的缺点有（）。

A、不能承受较高的剩于压力，

B、增加储液蒸发损失

C、钢材耗量比较多

D、施工要求高

92、油罐罐底焊接完成后，通常进行严密性试验的方法有（）。

A、煤油试漏法

B、压缩空气试验法

C、真空箱试验法

D、化学试验法

93、气柜各部件中预制的关键是（）。

A、导轨预制

B、立柱预制

C、拱顶骨架预制

94、电除尘的壳体，现较多采用的材料及结构为（）。

A、耐酸石料结构

B、塑料一钢复合材料结构

C、玻璃钢结构

D、钢壳外保温结构

95、下列构件属于工艺金属结构范围的是（）。

A、吊车梁

B、钢屋架

C、管廊柱子

D、防火旋梯

96、火炬和排气筒干塔架防腐蚀方法是（）。

A、涂沥青漆

B、涂过氯乙烯漆

C、涂防锈漆

D、涂防锈漆和着色漆

97、火炬及排气筒干塔的整体吊装可采用的方法有（）。

A、递夺法

B、双抱杆起吊法

C、联合吊法

D、人字抱杆扳倒法

98、在工程量清单计价规范中规定，拱项金属油罐安装的质量应包括（）。

A、配件的质量

B、附件的质量

C、垫板的质量

D、加强板的质量

99、在工程量清单计价规范中规定，气柜制作安装的金属质量不包括（）。

A、梯子的质量

B、配重块的质量

C、附件的质量

D、平台的质量

100、在工程量清单计价规范中规定，在静置设备安装中，焊缝热处理工作的工程量计量单位为（）。

A、t

B、m3

C、m2

D、m

101、断路器广泛用于电力系统的线路上，同时承担的任务有（）。

A、控制

B、传递

C、分配

D、保护

102、接地开关的主要作用是（）。

A、欠电压保护

B、保护维修工作的安全

C、承载过载电流

D、迅速隔开已发生故障的设备

103、火灾探测器的导线用铜线时，其截面应不小于（）。

A、0.75mm2

B、1.0mm2

C、1.5mm2

D、2.5mm2

104、互感器的作用有（）。

A、向测量、保护和控制装置传递信息

B、提高仪器、仪表的精度和灵敏度

C、使测量、保护和控制装置与高电压相隔离

D、有利用仪器、仪表和保护、控制装置小型化

105、工业用装配式热电作为测量温度的传感器，通常与其配套的有（）。

A、显示仪表

B、记录仪表

C、执行器

D、电子控制器

106、铂电阻是一种测量仪表，测量的项目是（）。

A、压力

B、温度

C、流量

D、物位

107、在常用显示仪表中，完全摒弃旧记录仪的机械转动、纸和笔，达到了高精度、高可靠性和全微机化操作的是（）。

A、大型长图自动平衡记录（调节）仪

B、电子液晶记录仪

C、微机巡回检测仪

D、动圈式指示调节仪

108、电缆敷设需直接埋地时，允许使用的电缆是（）。

A、裸钢带铠装电缆

B、铠装防腐电缆

C、聚氯乙烯绝缘电缆

D、交联聚乙烯绝缘电缆

109、蓄电池母线的固定方式有（）。

A、用鼓形绝缘子固定

B、用针式绝缘子固定

C、用蝶式绝缘子固定

D、用悬垂绝缘子串固定

110、同类照明的几个回路穿在同管内的导线不得超过（）。

A、4根

B、6根

C、8根

D、10根

111、对电力电缆和电机等电容较大的电气设备，直流耐压试验的作用有（）。

A、检测局部破损

B、检测纤维绝缘的受潮状态

C、检测裂纹

D、检测局部放电程度

112、对变压器进行短路试验时，是将变压器的一侧绕组短路，从另一侧（）。

A、缓缓施加较低的交流电源试验

B、缓缓施加较高的交流电源试验

C、缓缓施加较低的直流电源试验

D、缓缓施加较高的直流电源试验

113、自动控制系统的组成包括（）。

A、执行器

B、变压器

C、调节器

D、调节阀

114、位式调节器适用于调节对象的特性是（）。

A、惯性较大、纯滞后很大的场合

B、惯性较小、纯滞后很小的场合

C、惯性较大、纯滞后很小的场合

D、惯性较小、纯滞后很大的场合

115、仪表导压管管路连接方式多采用（）。

A、气焊焊接连接

B、丝扣法兰连接

C、卡套式接头连接

D、焊接接头连接发

116、按规范要求，集散系统的防雷地电阻值为（）。

A、1Ω

B、4Ω

C、5Ω

D、10Ω

117、气动信号传输的管鹭般采用的材料有（）。

A、紫铜管

B、不锈钢管

C、无缝钢管

D、尼龙管缆

118、可视图文系统可以传送或接收文件和图像信息，目前广泛应用的种类是（）。

A、交互型

B、广播型

C、计算机与信息处理型

D、存储型

119、根据工程量清单计价规范规定，电气设备安装工程中的变压电设备及线路安装工程，其适宜用的电压范围是（）。

A、380V以下

B、1KV以下

C、10KV以下

D、35KV以下

120、在工程量清净计价规范中规定，仪表支吊架安装的计价单位是（）。

A、t

B、个

C、m

D、根

答案：

1、单项选择题答案 

1C 　2C　3B　4B 　5B　 6D　7B　8C　9D　10B

11C　12D 　13D　 14A　 15A 　16D　 17A　18D　19C　 20D

 21A　22A　23C 　24D　25A　26B　 27C　 28C　29D　30B

31C　32C　33D　34C　35A 　36D 　37D　38B　 39A　 40A

2、多项选择题答案

41ABD　42AC　43AC　44ACD 　45ABC 

46AC　 47ABD　48BC　49BC　50AB　

51AB　52ABC　53ABC　54ACD　55ACD　

56BCD　57BCD　58BCD　59AB　60ABD　

3、选作题答案

61AD　62D　63C　64B　65ABD　66B　67AC　68ACD　69D　70BC

71CD　72D　73BCD　74C　75D　76ACD　77D　78C　79D　80C

81D　82BCD　83A　84BC　85AD　86B　87B　88BCD　89C　90D

91CD　92CD　93A　94D　95C　96B　97BD　98CD　99B　100D　

101AD　102B　103A　104ACD　105ABD　106B　107B　108B　109BC　110C　

111AC　112A　113BCD　114C　115ACD　116C　117ABD　118A　119C　120BCD
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