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一.单项选择题(共60题.每题1分.每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1.在刚性基础设计时.通常要使基础大放脚与基础材料的刚性角一致.其目的是( ).

A.提高地基的承载能力

B.加大基底接触面积

C.节约基础材料

D.限制基础材料刚性角的增大

2.按规范规定.搁置在墙上的板和400mm高的梁搁置长度分别不小于( ).

A.60mm.90mm

B.90mm.60mm

C.120mm.180mm

D.180mm.120mm

3.在砖混结构中.既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的细部构造有( ).

A.钢筋混凝土过梁

B.钢筋混凝土圈梁

C.钢筋混凝土构造柱

D.沉降逢

4.在建筑墙体中不可用作承重墙的是( ).

A.舒乐舍板墙

B.加气混凝土砌块墙

C.烧结多孔砖墙

D.轻钢龙骨石膏板墙

5.关于隔墙特性说法正确的是( ).

A.增强石膏空心板适用于防火，隔声要求的建筑

B.复合板隔墙强度和耐火性较差，不适用于要求较高的建筑

C.加气混凝土条板隔墙具有防火防潮的优点，适用于化学，有害空气介质的建筑

D.碳化石灰板隔墙不适用于隔声要求高的建筑

6.关于比强度说法正确的是( ).

A.比强度反映了在外力作用下材料抵抗破坏的能力

B.比强度反映了在外力作用下材料抵抗变形的能力

C.比强度是强度与其表观密度之比

D.比强度是强度与其质量之比

7.路基作为道路工程的重要组成部分，应满足的基本要求是具有( ).

A.良好的耐磨性

B.良好的抗滑性

C.足够的水温稳定性

D.密实稳定的沥青结构层

8.桥面铺装即行车道铺装，不适用的铺装材料有( ).

A.防水混凝土

B.沥青混凝土

C.水泥混凝土

D.干硬性混凝土

9.在桥面设置的伸缩缝通常要求( ).

A.桥面铺装可不断开

B.栏杆可不断开

C.在跨径很大的桥梁上采用钢缩缝

D.人行道在桥面断缝处不可做伸缩缝

10.地下交通工程的主要优点是( ).

A.运行效率高.耗资少

B.交通组织管理单一

C.车站设备简单

D.施工工期短
11.混凝土强度与水灰比、温度、湿度以及骨料等因素密切相关，说法正确的是( ).

A.水灰比越小.越不能满足水泥水化反应对水的需要求.混凝土强度也越低

B.混凝土结构松散.渗水性增大.强度降低的主要原因是施工时环境湿度太大

C.施工环境温度升高.水泥水化速度加快.混凝土强度上升也较快

D.混凝土的强度主要取决于骨料强度

12.建筑材料与水相关的物理特性表述正确的是( ).

A.孔隙率越大.其吸水率越大

B.平衡含水率一般是固定不变的

C.渗透系数越大.其抗渗性能越好

D.软化系数越大.其耐水性越好

13.在负温下直接承受动荷载的结构钢材，要求低温冲击韧性好，其判断指标为( ).

A.屈服点

B.弹性模量

C.脆性临界温度

D.布氏硬度

14.水泥根据其熟料成份的不同而特有所不同，其中水化硬化后干缩较小的是( ).

A.火山灰硅酸盐水泥

B.粉煤灰硅酸盐水泥

C.铝酸盐水泥

D.矿渣硅酸水泥

15.通常用于砌筑烟囱，沟道的砖为( ).

A.粘土砖

B.烧结多孔砖

C.蒸压灰砂砖

D.烧结空心砖

16.通常用于公路接缝，密封性能较好的密封材料是( ).

A.沥青嵌缝油膏

B.丙烯酸类密封膏

C.聚氨脂密封膏

D.聚氯乙烯接缝膏

17.钢筋混凝土梁宽200mm，高400mm，受拉区有三根直径为25mm的钢筋，已知梁的单侧保护层厚度为25mm，则配制混凝土时选用卵石的粒径不得大于( ).

A.28mm

B.31mm

C.47mm

D.63mm

18.钢筋混凝土柱的设计强度等级为C30，使用中砂，粒径40mm以内的石子，32.5级普通硅酸盐水泥，单位用水量170kg/m3，水灰比0.50，选用砂率34%，混凝土单位重量2400kg/m3，则单位砂用量约为( ).

A.643kg/m3

B.816kg/m3

C.1074kg/m3

D.1243kg/m3

19.常用于外墙装饰的涂料是( ).

A.聚乙烯醇水玻璃涂料

B.聚酸乙烯乳液涂料

C.环氧富锌涂料

D.合成树脂乳液砂壁状涂料

20.以下关于挖土机械挖土特点说法正确的是( ).

A.正铲挖土机:前进向上，自重切土

B.反铲挖土机:后退向下，自重切土

C.拉铲挖土机:后退向下，强制切土

D.抓铲挖土机:直上直下，自重切土

21.在填土压实施工中，适用于大面积非粘性土回填压实的方法是( ).

A.振动压实法

B.内燃夯土机夯实法

C.羊足碾碾压法

D.蛙式打夯机夯实法 

22.钢筋混凝土预示制桩用间隔重叠法制作时，其重叠层数一般不应超过( ).

A.二层

B.三层

C.四层

D.五层

23.砌筑砖墙时，为了保证墙体的整体性.砌块错缝搭接长度应( ).

A.不小于1/4砖长

B.不小于1/2砖长

C.不小于2/3砖长

D.不小于3/4砖长

24.直径8mm～10mm的普通圆钢进行焊接，不适宜的焊接方法是( ).

A.气压焊

B.点焊

C.电弧焊

D.电渣压力焊

25.自落式混凝土搅拌机主要适用于搅拌( ).

A.轻骨料混凝土

B.塑性混凝土

C.沥青混凝土

D.干硬性混凝土

26.后张法预应力钢筋张拉后，需进行孔道灌浆，其目的是( ).

A.释放多余应力

B.保护预应力钢筋

C.弥补应力损失

D.防止混凝土弹性压缩

27.有关现浇混凝土用滑升模板施工，说法正确的是( ).

A.滑升模板按先后内的顺序安装内外模板

B.水平钢筋长度不超过8m.直径12mm以上的竖向主筋长度不超过6m

C.为了便于快速滑升.混凝土的坍落度应低于40mm

D.当混凝土强度达到设计等级70%后才可将液压控制台，管路及模板一并拆除

28.通常情况下，用于金属网顶棚底层抹灰的砂浆为( ).

A.混含砂浆

B.聚合物水泥砂浆

C.麻刀石灰浆

D.普通水泥砂浆

29.热拌沥青混合料路面施工时，应注意( ).

A.遭受雨淋的沥青混凝土应降低摊铺厚度

B.压实成型应采用振动压路机分两遍完成

C.分层压实厚度不应超过100mm

D.为了避免开裂.压路机应从路中心向两侧碾压

30.道路施工中的沥青表面处治施工是指( ).

A.按设计分层浇洒沥青及撒铺矿料并碾压形成路面面层

B.用机械方法将冷料热油拌和.摊铺并压实形成路面面层

C.用专用设备将混合料热铺热压成形面面层

D.用热沥青热铺面层

31.在大跨径连续梁桥施工中，施工简单且不影响通航或桥下交通的方法是( ).

A.支架现浇法

B.悬臂施工法

C.预制安装法

D.顶推施工法

32.常用的防水材料中，最适宜复杂部位施工的是( ).

A.涂膜防水

B.卷材防水

C.刚性防水

D.金属层防水

33.现浇钢筋混凝土地下连续墙的主要特点是( ).

A.施工速度快，技术要求高

B.墙面垂直度及平整度好

C.深基础开挖土方量少

D.钢筋混凝土粘结力强

34.有关钻爆法施工说法正确的是( ).

A.安全可靠，不受环境限制

B.适宜开挖大断面软岩洞室

C.工作面采用吸出式柔性管通风

D.施工速度快，成本低

35.为了使流水施工组织中施工段的划分更加科学合理.通常应使( ).

A.施工段数与流水节拍相等

B.施工段数大于或等于施工过程数

C.施工段数小于或等于施工队数

D.施工段数小于流水节拍

36.组织等节奏流水施工时.当工作队数少于施工段数时( ).

A.专业队劳动生产率提高

B.工作面得到更充分的利用

C.工作面出现间歇

D.专业队窝工

37.等节奏流水施工的主要特点是( ).

A.流水节拍不等但流水步距相等

B.流水节拍相等但流水步距不等

C.专业施工队数等于施工过程数

D.流水步距相等且大于流水节拍

38.全长10km的一级公路，按照异节奏流水组织施工，计划分10段施工，每段长1km，分路槽开挖，路基，路面和配套设施4个施工过程，预计各施工过程单段施工时间分别为20天、40天、40天和20天，则该工路工程计算总工期为( ).

A.120天

B.300天

C.320天

D.1200天

39.无节奏流水施工的主要特点是( ).

A.各施工过程的施工段数不相等

B.施工段可能有间歇时间

C.专业工作队数不等于施工过程数

D.每个施工过程在各个施工段上的工程量相等

40.双代号网络图绘制.参数计算以及计划调整工作，正确的说法是( ).

A.施工过程中混凝土养护可以用虚工作表示

B.关键线路长度无法调整

C.工作的自由时差为零.总时差必为零

D.一项工作的总时差包含着其惟一紧后工作的总时差

41.已知E工作的紧后工作为F和G，F工作的最迟完成时间为16天，持续时间为3天，C工作的最迟完成时间为20天，持续时间为5天，E工作的持续时间4天，则E工作的最迟开始时间为( ).

A.9天

B.11天

C.13天

D.15天

42.已知L工作的紧后工作为M和N，M工作的总时差为4天，持续时间6天，N工作的总时差为3天，持续时间4天，L工作的自由时差为3天，则L工作的总时差为( ).

A.3天

B.6天

C.7天

D.9天

43.某工程网络计划共有十项工作，其中A工作为起始工作，其紧后工作为B，B工作的紧后工作为C，持续时间分别为3天、4天，B工作的总时差为2天，则B工作的最迟开始时间为( ).

A.3天

B.4天

C.5天

D.7天

44.关于网络计划技术说法正确的是( ).

A.双代号时标网络图中的波浪线代表虚工作

B.双代号网络图中，某工作的最迟完成时间包括其最早完成时间和总时差

C.双代号网络图中，工作总时差和自由时差相等的工作为关键工作

D.单代号网络图不便于计算网络参数

45.某工作E有两项紧后工作F和G.已知E工作的自由时差为2天.F工作的总时差为0天.G工作的总时差为2天.则E工作的总时差为( ).

A.0天

B.2天

C.4天

D.6天

46.编制工程施工总进度计划的基本要求是:保证拟建工程在规定的期限内完成:迅速发挥投资效益:保证施工的连续性和均衡性;( ).

A.提高施工质量

B.加快施工进度

C.节约施工费用

D.改善施工环境

47.关于施工组织设计<>表述正确的是( ).

A."标前设计"是规划性设计.由项目管理层编制

B."标前设计"由企业管理层在合同签订之前完成

C.施工组织设计<>由设计单位编制

D.施工顺序计算

48.计算单位工程的工程量应( ).

A.按顺时针方向计算

B.按分部工程量大小顺序计算

C.按施工顺序计算

D.按图纸编号顺序计算

49.某单层工业厂房的外墙脚以上外围水平面积为7200m2，厂房高7.8m，内设有二层办公室.层高均大于2.2m，其外围水平面积为350m2，厂房外设办公室外楼梯两层，每个自然层水平投影面积为7.5m2，则该厂房的总建筑面程为( ).

A.7557.5m2

B.7565m2

C.7900m2

D.7915m2

50.关于建筑面积计算表述正确的是( ).

A.不作使用的深基础地下架空层.按围护结构外围水平面积计算

B.用于疏散的室外楼梯按自然层投影面积之和计算

C.室外条石台阶按投影面积计算

D.建筑物外有围护结构且宽度大于1.5m的走廊按外围水平面积的一半计算

51.建筑物外有顶盖的无柱走廊(外挑宽度1.60m)的建筑面积应按( )计算.

A.顶盖水平投影面积

B.顶盖水平投影面积的一半

C.围护结构外围面积

D.走廊中心线长乘以宽度

52.钢筋混凝土条形基础，底宽800mm，混凝土垫层宽1000mm.，厚200mm，施工时不需支设模板，土壤为Ⅱ类土，自然地坪标高为+0.30m，基础底面标高为-0.70m，基础总长为200m，按工程量清单计价规范所规定的计量规则计算，该基础人工挖土工程量为( ).

A.160m3

B.192m3

C.200m3

D.240m3

53.某建筑基础为钢筋混凝土基础.墙体为粘土砖墙，基础顶面设计标高为+0.10m，室内地坪为±0.00m，室外地坪为-0.20m，则该建筑基础与墙体的分界面为( ).

A.标高-0.30m处

B.室外地坪-0.20m处

C.室内地坪±0.00m处

D.基础项面标高+0.10m处

54.工程量按面积以平方米为计量单位计算的有( ).

A.现浇混凝土天沟

B.现浇混凝土雨篷

C.现浇混凝土板后浇带

D.砖砌散水

55.现浇钢筋混凝土无梁楼板的混凝土工程量应为( ).

A.按板的体积计算

B.按板的体积乘以1.22的系数计算

C.按板和柱帽体积之和计算

D.按不同板厚以水平投影面积计算

56.后张法预应力钢筋混凝土梁长6m，留设直线孔道，选用低合金钢筋作预应力筋，一端采用螺杆锚具，另一端采用镦头插片，则预应力钢筋单根长度为( ).

A.5.65m

B.6.00m

C.6.15m

D.6.30m

57.关于涂膜防水屋面工程量计算方法正确的是( ).

A.平屋顶找坡按斜面积计算

B.应扣除房上烟囱.屋面小气窗及0.3m2以上的孔面积

C.女儿墙.伸缩缝处弯起部分并入屋面工程量计算

D.接缝.收头部分并入屋面工程量计算

58.屋面变形缝工程量应按( ).

A.变形缝面积计算

B.屋面工程量综合考虑

C.图示尺寸长度计算

D.缝宽大于300mm时以缝面积计算

59.工程量按长度以米为计量单位计算的是( ).

A.窗台板装饰工程

B.空花格.栏杆刷乳胶漆

C.天棚灯带装饰

D.现浇水磨石台阶面

60.轻骨料混凝土由于质量轻，便于施工而被广泛应用，关于其配制和使用说法正确的是( ).

A.轻骨料混凝土用水量比普通混凝土少

B.轻骨料混凝土的弹性模量比普通混凝土低

C.轻骨料混凝土不能用于承重构件

D.轻骨料对轻骨料混凝土强度和影响较石子对普通混凝土强度影响小

二.多项选择题(共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

61.关于砖墙防潮层设置说法正确的有( ).

A.防潮层应设在基础顶面60mm处

B.室内地面为实铺时，应设在室内地坪下60mm处

C.室内地面为实铺时，应设在室外地坪以上60mm处

D.室内地面为架空木地板时，应设在室外地坪以下

E.墙体两侧地坪不等高时，应分别设置

62.钢筋混凝土结构件中钢筋的防锈措施有( ).

A.限制水灰比

B.限制氯盐外加剂的使用

C.提高混凝土密实度

D.提高水泥用量

E.掺入重铬酸盐

63.建筑石膏与水泥相比具有( )等特点.

A.可塑性好

B.凝结时间长

C.凝结时不开裂

D.宜制成各种镶贴，吊挂板材

E.水化热大

64.建筑工程用天然石材，其技术性能应满足( ).

A.基础石材表观密度低于1800kg/m3

B.有较强的吸水性和透水性

C.基础石材表观密度大于1800kg/m3

D.软化系数小于0.60

E.软化系数大于0.80

65.具有高温不流淌，低温不脆裂，拉伸强度高，延伸率较大等优点的防水卷材有( ).

A.SBS改性沥青防水卷材

B.APP改性沥青防水卷材

C.石油沥青纸胎油毡

D.聚氯乙烯防水卷材

E.三元乙丙橡胶防水卷材

66.提高混凝土自身防水能力的主要途径有( ).

A.减小水灰比.降低孔隙率

B.水泥用量不得高于320kg/m3

C.掺加减水剂.增强抗渗性

D.尽量不留施工缝

E.掺入引气剂

67.基坑开挖施工时，当土层为细砂或粉砂且渗水量较大，要求降水深度在8m以上，通常宜选用的降水形式为( ).

A.喷射井点

B.一级轻型井点

C.电渗井点

D.深井井点

E.集水坑降水

68.桩基础施工中.振动沉桩法( ).

A.用于卵石夹及紧密粘土土层

B.用于打钢板桩

C.设备构造简单使用方便

D.施工速度较慢

E.施工操作安全

69.水泥砂浆与混合砂浆相比具有的明显的特点是( ).

A.可塑性差

B.同等条件下砌体强度高

C.适用于潮湿环境下的砌体

D.可塑性好

E.保水性差

70.混凝土浇筑过程中应注意的事项主要有( ).

A.混凝土运输.浇筑及间歇时间的总和应小于其初凝时间

B.为了保证大体积混凝土的整体性，不宜分层浇筑

C.施工缝处二次浇筑时，应在初凝时间内进行

D.减少水泥用量.掺加粉煤灰可防止大体积混凝土产生裂缝

E.采用机械振捣混凝土早期强度较

71.建筑钢材中可直接用作预应力钢筋的有( ).

A.冷拔低碳钢丝

B.冷拉钢筋

C.热轧I级钢筋

D.碳素钢丝

E.钢绞线

72.流水施工组织方式具有的优点有( ).

A.能准确反映各工作的机动时间

B.便于连续，均衡地组织施工

C.便于现场管理，提高作业效率

D.能及时反映问题.便于计划管理

E.专业化生产，保证了施工质量

73.某网络计划关键线路的实际进度比计划进度提前，若不算提前工期，则可以( ).

A.将资源占用量大的后续关键工作适当延长作业时间

B.在时差范围内适当延长非关键工作的作业时间

C.调整非关键工作的开始作业时间

D.根据实际情况调整组织逻辑关系

E.删除资源占量大的关键工作

74.双代号时标网络的特点有( ).

A.可以用箭线长短直接表示总时差和自由时差

B.关键线路在图上一目了然

C.避免出现循环回路等逻辑错误

D.便于利用切割线法进行进度检查

E.适用于作业性网络计划

75.编制投标前施工组织设计<>("标前设计")的主要依据有( ).

A.合同文件

B.施工预算文件

C.工程量清单

D.招标文件

E.施工任务书

76.施工组织总设计的主要内容有( ).

A.工程技术经济指标

B.施工部署和施工方案

C.合同谈判方案

D.主要措施项目清单

E.总进度计划

77.关于建筑面积计算，说法正确的有( ).

A.悬挑雨篷应按水平投影面积的一半计算

B.建筑物之间的地下人防通道不计算

C.悬挑宽度为1.6m的檐廊按水平投影面积计算

D.有围护结构的挑阳台按水平面积的一半计算

E.无围护结构的凹阳台按水平面积的一半计算

78.关于外墙砖砌体高度计算说法正确的有( ).

A.位于屋架下弦，其高度算至屋架底

B.坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底

C.有钢筋混凝土楼板隔层的算至板底

D.平屋面算至钢筋混凝土板面

E.女儿墙从屋面板上表面算至压顶下表面

79.木构件中以平方米作为计量单位计算的有( ).

A.檩木.椽木

B.封檐板.博风板

C.木制楼梯

D.屋面木基层

E.正交部分的半屋架

80.内墙面抹灰工程量按主墙间的净长乘以高度计算，不应扣除( ).

A.门窗洞口面积

B.0.3m2以内孔洞所占面积

C.踢脚线所占面积

D.墙与构件交接处的面积

E.挂镜线所占面积

答案

一.单选题正确答案

1C 2C 3C 4D 5A 6C 7C 8D 9C 10B

 11C 12D 13C 14B 15A 16C17A 18A 19D 20D 

21A 22B 23A 24D 25B 26B 27B 28C 29C 30A 

31B32A 33A 34D 35B 36C 37C 38B 39B 40D 

41A 42B 43C 44B 45B 46C47D 48D 49B 50B 

51B 52D 53D 54D 55C 56B 57C 58C 59A 60B

二.多选择题正确答案

61BE 62ABCE 63ACD 64CE 65ABDE 

66ACDE 67AD 68BCE 69ABCE 70AD

71ABDE 72BCE 73ABCD 74BCE 75CD

 76ABE 77BE 78BDE 79CD 80BCDE
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